|---common
|   |---hal_cc8051.h --- MCU 输入输出宏定义
|   |---hal_defs.h --- 通用定义
|   |---hal_mcu.c --- MCU函数库
|   |---hal_mcu.h --- MCU函数库定义
|   |---hal_clock.c --- 函数库
|   |---hal_clock.h --- MCU函数库定义
|   |---hal_digio.c --- 输入输出中断函数库
|   |---hal_digio.h --- 输入输出中断函数库定义
|   |---hal_adc.c --- ADC函数库
|   |---hal_adc.h --- ADC函数库定义
|   |---hal_int.c --- 中断函数库
|   |---hal_int.h --- 中断函数库定义
|   |---hal_rf.c --- 无线函数库
|   |---hal_rf.h --- 无线函数库定义
|   |---hal_rf_security.c --- 无线加密函数库
|   |---hal_rf_security.h --- 无线加密函数库定义
|   |---hal_rf_util.c --- 无线通用函数库
|   |---hal_rf_util.h --- 无线通用函数库定义
|   |---hal_timer_32k.c --- 32K定时器函数库
|   \---hal_timer_32k.h --- 32K定时器函数库定义
|
|---basicrf
|   |---basic_rf.c --- 基本无线函数库
|   |---basic_rf.h --- 基本无线函数库定义
|   |---basic_rf_security.c --- 基本无线加密函数库
|   \---basic_rf_security.h --- 基本无线加密函数库定义
|
\---utils
|   |---util.c --- 工具函数库
|   \---util.h --- 工具函数库定义
|

\---board

|   |---hal_board .c --- ZIGBEE模块上的资源初始化函数

|   |---hal_board .h --- ZIGBEE模块上的资源初始化函数库的定义

|   |---hal_led.c --- ZIGBEE模块上关于LED的函数

|   |---hal_led.h --- ZIGBEE模块上关于LED的函数库的定义

|
\--- module
|   |--- dma_ad590.c --- 模拟温度传感器函数库

|   |--- dma_ad590.h --- 模拟温度传感器函数库的定义

|   |--- dma_bma.c --- 重力传感器函数库

|   |--- dma_bma.h --- 重力传感器函数库的定义

|   |--- dma_dc.c --- 直流电机函数库

|   |--- dma_dc.h --- 直流电机函数库的定义

|   |--- dma_eeprom.c --- eeprom函数库

|   |--- dma_eeprom.h --- eeprom函数库的定义

|   |--- dma_imc.c --- 人体传感器函数库

|   |--- dma_imc.h --- 人体传感器函数库的定义

|   |--- dma_m4.c --- 光敏/光电传感器函数库

|   |--- dma_m4.h --- 光敏/光电传感器函数库的定义

|   |--- dma_tc72.c --- 数字温度传感器函数库

|   |--- dma_tc72.h --- 数字温度传感器函数库的定义

|   |--- dma_tgs.c --- 酒精传感器函数库

|   |--- dma_tgs.h --- 酒精传感器函数库的定义

|   |--- dma_sht.c --- 温湿度传感器函数库

|   |--- dma_sht.h --- 温湿度传感器函数库的定义

|   |--- dma_itg.c --- 陀螺仪传感器函数库

|   |--- dma_itg.h --- 陀螺仪传感器函数库的定义

|   |--- dma_kr.c --- 可燃气体传感器函数库

|   |--- dma_kr.h --- 可燃气体传感器函数库的定义

|   |--- dma_tgs2602.c --- 气体质量传感器函数库

|   |--- dma_tgs2602.h --- 气体质量传感器函数库的定义

